別記様式第２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

|  |
| --- |
|  |
| 名称 |  | 防火管理者 |  |
| 所在 |  | 立会者 |  |
| 点検種別 | 機　器　・総　合 | 点検年月日 |  | 年 |  | 月 |  | 日～ |  | 年 |  | 月 |  | 日 |
| 点検者 | 氏名 | 点検者所属会社 | 社名 |  | TEL |  |
|  |  |  |
| 住所 |  |
|  |
| 点検設備名 | ポンプ | 製造者名 |  | 電動機 | 製造者名 |  |
| 形式等 |  | 形式等 |  |
|  |  | 措置内容 |
| 種別･容量等の内容 | 判定 | 不良内容 |
| 機　　　　器　　　　点　　　　検 |
|  | 貯水槽 | 種別 |  |  |  |  |
| 水量 |  | ｍ3 |  |  |  |
| 水状 |  |  |  |  |
| 給水装置 |  |  |  |  |
| 水位計 |  |  |  |  |
| 圧力計 |  |  |  |  |
| バルブ類 |  |  |  |  |
| 加圧送水装置 | ポンプ方式 | 電動機の制御装置 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 電圧計・電流計 |  | Ｖ |  | Ａ |  |  |  |
| 開閉器・スイッチ類 |  |  |  |  |
| ヒューズ類 |  | Ａ |  |  |  |
| 継電器 |  |  |  |  |
| 表示灯 |  |  |  |  |
| 結線接続 |  |  |  |  |
| 接地 |  |  |  |  |
| 予備品等 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　屋内消火栓設備（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加　　　　圧　　　　送　　　　水　　　　装　　　置 | ポ　　　ン　　　プ　　　方　　　式 | 起　　　動　　　装　　　置 | 直接操作部 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 機能 |  |  |  |  |
| 遠隔操作部 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 機能 | 専用　　兼用 |  |  |  |
| 遠隔起動部 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 機能 |  |  |  |  |
| 開閉装置起動用水圧 | 圧力スイッチ | 設定圧力 |  | MPa |  |  |  |
| 起動用圧力タンク |  | MPa |  |  |  |
| 機能 | 作動圧力 |  | MPa |  |  |  |
| 電　動　機 | 外形 |  |  |  |  |
| 回転軸 |  |  |  |  |
| 軸受部 |  |  |  |  |
| 軸継手 |  |  |  |  |
| 機能 |  |  |  |  |
| ポ　ン　プ | 外形 |  |  |  |  |
| 回転軸 |  |  |  |  |
| 軸受部 |  |  |  |  |
| グランド部 |  |  |  |  |
| 連生計・圧力計 |  |  |  |  |
| 性能 |  | MPa |  | ㍑/min |  |  |  |
| 呼　水　装　置 | 呼水槽 |  | ㍑ |  |  |  |
| バルブ類 |  |  |  |  |
| 自動給水装置 |  |  |  |  |
| 減水警報装置 |  |  |  |  |
| フート弁 |  |  |  |  |
| 性能試験装置 |  |  |  |  |
| 高架水槽方式 |  | MPa |  |  |  |
| 圧力水槽方式 |  | MPa |  |  |  |
| 減圧のための措置 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　屋内消火栓設備（その３）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配　管　等 | 管・管継手 |  |  |  |  |
| 支持金具・つり金具 |  |  |  |  |
| バルブ類 |  |  |  |  |
| ろ過装置 |  |  |  |  |
| 逃し配管 |  |  |  |  |
| 屋　内　消　火　栓　箱　等 | 消火栓箱 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| ホース・ノズル | 外　形 | １号消火栓 | ホース |  | ノズル径 |  |  |  |
|  | ｍ× |  | 本 |  | ｍｍ　 |
| 簡易作性1号消火栓・2号消火栓・広範囲２号消火栓 | ホース |  | ノズル径 | 　 |  |  |
|  | ｍ× |  | 本 |  | ｍｍ |
| 操作性 |  |  |  |  |
| ホースの耐圧性能 |  |  |  |  |
| 消火栓開閉弁 |  |  |  |  |
| 表示灯 | 専用　　　　兼用 |  |  |  |
| 始動表示灯 |  |  |  |  |
| 使用方法の表示 |  |  |  |  |
| 降下装置 | 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 外形 |  |  |  |  |
| 表示灯 |  |  |  |  |
| 表示 |  |  |  |  |
| 機能 |  |  |  |  |
| 耐震措置 |  |  |  |  |
| 総　　　　合　　　　点　　　　検 |
| ポンプ方式 | 起動性能等 | 加圧送水装置 |  |  |  |  |
| 表示・警報等 |  |  |  |  |
| 電動機の運転電流 |  | Ａ |  |  |  |
| 運転状況 |  |  |  |  |
| 放水圧力 |  | MPa |  |  |  |
| 放水量 |  | ㍑/min |  |  |  |
| 減圧のための措置 |  |  |  |  |
| 高架水槽方式・圧力水槽方式 | 放水圧力 |  | MPa |  |  |  |
| 方水量 |  | ㍑/min |  |  |  |
| 減圧のための措置 |  |  |  |  |
| 備 考 |  |
|  | 機器名 | 形式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 形式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すること。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。